附件4

**张家口职业技术学院货物类采购项目**

**关于 学生单人课桌椅 的询价表**

填报单位：（公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **规格** | **建议品牌、要求** | **单价** | **品牌** | **市场价售价** | **总价** |
| 1 | 学生单人课桌椅 | 500 | 套 | **课桌**：尺寸规格：长\*宽\*高=600mm\*450mm\*760mm；桌腿采用30\*40\*1.5mm蹄形管与1.5mm厚冷轧钢板冲压成型；桌斗：采用金属圆管；固定撑：25mm\*50mm\*1.5mm矩形管；桌腿上下均用优质尼龙件做装饰，将焊接点隐藏起来；桌脚下有尼龙活动垫脚，可调解平整度，方便使用：桌面采用优质环保E1级中密度纤维板，厚度≥25mm，外贴优质防火板，厚度≥0.6mm，半圆式后成型封边，直边采用厚度≥2mmPVC封边。**课椅：**椅子座位的高度是450mm，椅子座位规格是430mm\*380mm，椅子背靠高度是400mm，椅子靠背板规格380mm\*150mm。椅架采用20\*20\*1.5mm冷拔方管，经弯管机弯曲后，用二氧化碳保护焊焊接而成。。采用优质ABS塑料地脚。椅背座板选用优质桦木单板，涂环保胶，双贴防火板，利用高频压机一次模压成型，小边做透明涂饰，层次分明。**课桌椅**：钢件外部均通过物理除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理；螺丝：采用静电喷涂圆柱头内六角螺杆，永不松动，不易生锈；颜色为浅黄色。 |  |  |  |  |
| 合 计： |  |

询价小组成员签字： 需求部门负责人签字：

财务处国资部门负责人签字： 纪检监察审计处签字：